**ΦΥΛΛΟ Η΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι διπλής ενέργειας (ρεύματος-ατμού). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304 ( εξωτερικό πλαίσιο, κάδος και το εξωτερικό του τυμπάνου). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να έχει κινητήρα με τεχνολογία inverter. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να έχει χωρητικότητα 30-32 Κg (1:10)με όγκο τυμπάνου τουλάχιστον 300 λίτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να είναι χαμηλών στροφών τουλάχιστον 450 rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει πόρτα φόρτωσης με μεγάλη διάμετρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να έχει υπόλοιπο υγρασίας όχι μεγαλύτερο από 50% | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει μπουτόν ασφαλείας (Emergency stop). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να έχει προεγκατεστημένα τουλάχιστον 10 προγράμματα λειτουργίας και να επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει τα δικά του προγράμματα πλύσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο χειρισμός του να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού πάνελ και ευανάγνωστης ψηφιακής οθόνης με ενημερώσεις για τα στάδια του προγράμματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να γίνεται η τροφοδοσία απορρυπαντικού σε σκόνη με το χέρι και να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου συστήματος δοσομέτρησης υγρών απορρυπαντικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να μπορεί να συνδεθεί εύκολα στα υφιστάμενα δίκτυα νερού και αποχέτευσης του Νοσοκομείου μας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου και κραδασμών κατά την πλύση και το στίψιμο. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Οι διαστάσεις του να μην είναι μεγαλύτερες από 1500Χ1100Χ1000 mm (Ύψος Χ Πλάτος Χ Βάθος) και το βάρος του να μην είναι μεγαλύτερο από 500 κιλά. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 9001:2000 ή μεταγενέστερο. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτει CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να πληροί την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και o προμηθευτής να διασφαλίζει με Υ.Δ. του (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) την επάρκεια των ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ο χρόνος παράδοσης του να μην υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να απεγκαταστήσει το παλιό πλυντήριο στο χώρο των πλυντηρίων του Νοσοκομείου μας και στην θέση του να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το νέο πλυντήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ο προμηθευτής υποχρεούται μετά το πέρας της εγκατάστασης να προβεί σε εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία του και των Τεχνικών του Νοσοκομείου στη βασική συντήρηση του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική.

Αν η λέξη «ΝΑΙ» λείπει τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που μπορεί να έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, υποστήριξης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)